CONDENSADORES

Nuestros condensadores de alta eficiencia, están fabricados con aletas de aluminio y tubo de cobre de 9.52mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor se suministras limpios en el interior de las tuberías y con una prueba de presión de 30bars.

La carcaza de acero galvanizado pintado en negro al polvo electrostático, con alta resistencia contra la corrosión y resistente a los impactos no produce residuos tóxicos.

Los ventiladores con motor axial y rotor externo, con alto estándar de seguridad y anclados a la carcaza.