EVAPORADORES





Nuestros evaporadores de alta eficiencia están fabricados con aletas de aluminio y tubo de cobre de 12mm de alta calidad, los intercambiadores de calor se suministran limpios y probados con una presión de 30 bars.

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resistencia contra la corrosión y los impactos.

Sistema de desescarche por resistencias eléctricas de acero inoxidable enfundadas en tubos de aluminio localizados en el paquete aleteado y en la bandeja de desagüe.