VENTILADORES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ziehl Abegg**  [http://www.climalider.cl/wp-content/uploads/2012/06/repuestos-refrigeracion-ventiladores.jpg](http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=al_kA9xnoX_yRM&tbnid=t10w_KRGLn0MmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.climalider.cl/maqueta/repuestos/repuestos-b1/&ei=mVq0U_zqO8WvsQTgo4HACQ&bvm=bv.70138588,d.cWc&psig=AFQjCNGZJkGm6Ac0R2ANWMJolOkLqw-K5g&ust=1404414845049072)- Desde | . | |
| **FMI** |  |  |

**Ebmpapst**

- Diámetros desde 250 mm hasta 800 mm  
- Modelos en 220 V y 380 V, 24 50 y 60 Hz.   
- Flujo de aire Aspirante o Impelente.  
- Fabricados en Alemania

Ziehl Abegg

Desde 450 mm hasta 800 mm de diámetro en stock.  
- Distintos tipos, caudales de aire y presiones estáticas.  
- Modelos en 220 V y 380 V, 50 y 60 Hz.  
- Empleo en instalaciones DE MANTENCION Y BAJA TEMPERATURA.

- Flujo de aire Aspirante o Impelente (según tipo).  
- Fabricados en Alemania.

W.G

Diámetros desde 250 mm hasta 800 mm.  
- Modelos en 220 V y 380 V, 50 Hz.   
- Flujo de aire Aspirante o Impelente.  
- Fabricados en China.